***Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu***

# *Znak postępowania* *ZZ.2131.449.2019.LZI[NPC]*

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia „Zakup serwerów do budowy prototypu NPC”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Urządzenie - model** | **Producent**  | **Liczba urządzeń** |
| **Serwer DELL R440**W ukompletowaniu**:*** procesor: Intel Xeon Silver 4214 – 2 szt.
* pamięć RAM: 32GB RDIMM 2666MT/s – 4 szt.
* dyski:
	+ 960GB SSD SATA 6Gb/s 2,5 cala – 2 szt.
	+ 240GB SSD SATA 6Gb/s 2,5 cala – 2 szt.
* kontroler PERC H330+
* karty sieciowe:
	+ Intel X520/X710 10Gb 2xSFP+ - 2 szt.
	+ 4 wkładki SFP 1Gb Base-T
* obudowa Rack z możliwością wymiany dysków hot-swap – minimum 8 kieszeni dyskowych, w tym minimum 4 kieszenie dla dysków NVME, ramię do organizacji kabli + bezel
* zasilacze: 550W – 2 szt. (1+1)
* zarządzanie: iDRAC9 Enterprise + OME Server Configuration Management
* gwarancja min. 3 lata NBD On-site + Keep Your Hard Drive
 | DELL | 3 |
| **Serwer DELL R640**W ukompletowaniu**:*** procesor: Intel Xeon Silver 4214 – 2 szt.
* pamięć RAM: 32GB RDIMM 2666MT/s – 8 szt.
* dyski:
	+ 240GB SSD SATA 6Gb/s 2,5 cala – 2 szt.
* kontroler PERC H330+
* karty sieciowe:
	+ Intel Ethernet I350 4x1Gb – 1 szt.
	+ Intel X710 10Gb 4xSFP+ - 1 szt.
	+ kabel DAC SFP+ 3m – 4 szt. kompatybilny z przełącznikiem Juniper QFX5100-48S-3AFO
* obudowa Rack z możliwością wymiany dysków hot-swap – minimum 8 kieszeni dyskowych, w tym minimum 4 kieszenie dla dysków NVME, ramię do organizacji kabli + bezel
* zasilacze: 750W – 2 szt. (1+1)
* zarządzanie: iDRAC9 Enterprise + OME Server Configuration Management
* gwarancja min. 3 lata NBD + Keep Your Hard Drive
 | DELL | 6 |